**Welche Arbeiten werden fachmännisch ausgeführt?**
**Polyurethanfugen:**
Baudehnungsfugen im Klinkerbereich (zur Farbanpassung auch besandet) und Betonfertigteilen nach DIN 18540, Fensteranschlußfugen (zur Farbanpassung auch besandet), Kanalisationsfugen (dampfdifusionsdicht)

**Silikonfugen:**
Im Sanitärbereich z.B.Wand und Bodenabschluß bzw. Eckfugen, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Waschtische ect.; Fliesensockel im gesamten Wohnbereich incl. Keller, Terrassen und Balkone. Glasversiegelung im Bodenbereich und bei Fensterscheiben. Im Natursteinbereich z.B. Mamor-und Granittreppen. Fenster - Haustüranschlußfugen (zur Farbanpassung auch besandet) Schnittfugen im Eßtrich zB. beim Hallenbau.

**Acrylfugen:**
Deckenanschluß bei Fliesenbelägen oder z.B. Oberkante Sockelleiste, Gipskartoneckfugen(Außenwände),zwischen Türrahmen und Rauhfaser etc.

**Altfugensanierung:**
Entfernen und Neuverfugung von z.B. gerissener oder verschimmelter Fugen.

Natürlich bieten wir Ihnen in diesen Punkten eine umfassende Beratung.

Saubere und schnelle Arbeiten sind für uns selbstverständlich um eine termingerechte Ausführung zu gewährleisten, auch bei Ihren "Kleinaufträgen".